附件1：

2024年生涯发展论坛场地布置要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 规 格 | 数 量 | 单 位 |
| 主席台大屏 | 室内高清P2（三组拼接） | 72 | 平米 |
| 视频控制 | 大屏幕控制系统V3（兼容并播放会场原有大屏） | 1 | 套 |
| 视频传输 | 80米长度光纤 | 2 | 条 |
| 视频传输 | 200米长度光纤 | 1 | 条 |
| 题词屏幕 | 60寸含地面支架 | 2 | 组 |
| 面光补光灯具 | 电脑摇头切割灯 | 20 | 台 |
| LED染色灯 | 3\*54全彩 | 48 | 台 |
| 电脑效果灯具 | 330电脑摇头光束灯 | 24 | 台 |
| 追光灯 | 含灯光操作人员 | 2 | 台 |
| 灯光架 | 主席台侧光 | 2 | 组 |
| 灯光控制 | MA系列专业(兼容并控制会场原有灯光) | 1 | 个 |
| 音响设备 | 力素线性音响（含8只手持话筒2只台式话筒）（需满足活动中途穿插表演类节目需求） | 1 | 套 |
| 讲台 | 木制（含讲台包装） | 1 | 套 |
| 电力电缆 | 系统供电 | 80 | 米 |
| 运 输 | 物料运输 |  | 趟 |
| 人 工 | 安装搭建 |  | 人次 |

以上设备需提前1天安装调试完毕（保证施工安全措施及电力防护，设备配重等符合国家标准），需要专业技术人员配合彩排及活动执行。